**第三章 采购内容及要求**

**项目概述及技术需求**

一、货物名称：纱帘及消音轨道购置安装

二、交货日期：收到采购人通知后，20个工作日内送货至采购人指定地点安装。

三、交货地点：采购人指定地点

四、货品规格及数量要求：根据实际需求面积增减采购数量

五、采购概况：

1.帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线等明显不均匀及色差等缺陷；纱帘应美观、平直和整洁；每幅纱帘采用收边或滚边工艺（根据现场尺寸，符合采购人要求）。

2.所有纱帘及消音轨道均按采购人实际使用的高度和宽度计算，响应人可实地勘察并根据高度不同合理报价，并按综合结算。

3.同一房间一般纱帘及消音轨道安装高度一致，纺织物表面图案、花位应保证水平线和垂直高度的和谐一致，纱帘下摆与地（板）距离3-4CM，并保证悬垂自然。

▲4.纱帘面料特性：质量不低于样品，材料经GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》，GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定》，GB/T18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等检测达标。

5.售后服务要求：

5.1纱帘及消音轨道安装工作完成后必须配合采购方验收，对验收发现的问题，立即整改到位，否则验收不合格。

5.2免责申明：因响应方在作业过程中，因地面湿滑、机具摆放等原因造成人员的滑倒或跌伤等，由响应方承担相关责任。

▲5.3自安装之日起五年内若有质量问题免费维修，除人为损坏以外，终身维护。