**第三章 采购内容及要求**

一、技术及服务要求

1.项目概况

为了贯彻落实《中华人民共和国电力法》《变配电室安全管理规范》DB11527—2008、《电业安全工作规程》、《安全生产用电导则》、《上海市卫生计生行业安全生产标准化》等规范的要求等文件要求，落实市血液中心低压配电柜保养工作，提高供电系统的安全性、可靠性。

2.设备内容：

上海市血液中心电力设施、设备，包括地下配电室低压配电柜、抽屉柜、电容柜（共计18个低压配电柜），中空调机房的冷冻机组配电柜、抽屉柜（共计6个低压配电柜），水泵房配电柜（共计4个低压配电柜），各楼层及外围强电间配电柜（共计54个低压配电柜）。

3.保养要求及响应时间：

要求每年一次对设备进行全面维护保养（含清洁、紧固、润滑）并测试；每季度对设备巡视检查一次；对设备故障及时处理，故障响应时间在一小时内到现场，并尽快排除故障恢复供电，确保上海市血液中心配电设备安全可靠运行。在设备保养、巡视过程中发现需要更换的零配件，需经上海市血液中心管理人员书面确认后，方可进行。

▲4.检测要求：

要求每年10月份对上述设备进行一次检测，检测内容包括绝缘情况和接地情况，出具书面检测报告。