|  |
| --- |
| **附件二 除湿机具体要求-大面积** |
| 序号 | 采购要求 |
| 1 | 设备用途：用于较大面积除湿或湿度要求高的仪器室除湿 |
| 1.1 | 数量：13台 |
| 1.2 | 适用面积（层高≤2.6m）：不小于90㎡ |
| 1.3 | 设备品牌型号：提供设备品牌型号信息 |
| 1.4 | 生产地：提供产地信息 |
| 1.5 | 机器尺寸:≤445mm×350mm×585mm（长×宽×高） |
| 2 | 主要技术性能要求 |
| 2.1 | 日除湿量（L）≥38L |
| 2.2 | 名义除湿量（指在环境温度27摄氏度，60%的湿度的密闭恒温恒湿环境中，一小时可以从空气中抽出的水分）：3~8kg/h |
| 2.3 | 除湿原理：压缩机式；压缩机具备自动延时保护功能  |
| 2.4 | 具备故障自动检测功能 |
| 2.5 | 同时具备水箱蓄水、外接水管连续排水功能；水箱蓄水容量：≥7L，具有水满报警功能 |
| 2.6 | 整机不锈钢钣金设计，自动除霜装置，银离子滤网 |
| 2.7 | 操作方式：触摸控制 |
| 2.8 | 定时功能：≥24h |
| 2.9 | 额定功率：≤420w |
| 3 | 技术资料和培训 |
| 3.1 | 提供全套安装、操作和维护使用说明书 |
| 3.2 | 有操作和维修培训计划，免费提供应用培训 |
| 4 | 售后服务 |
| 4.1 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码 |
| 4.2 | 维修响应速度：要求本市设有厂家维修部，接到通知后1小时内到达 |
| 4.3 | 在国内具有较大规模的配件库 |
| 4.4 | 验收合格后，免费保修≥1年，保证设备在生命周期内的维修及零配件供应； |
| 4.5 | 保修期内设备现场维护保养≥2次/年； |
| 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作。 |
| 5 | 其他 |
| 5.1 | 提供本市医疗系统合作客户名单，择优选用具有三级甲等医院用户并附加政采合同。 |
| 5.2 | 供货方负责送货至指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，所有费用包含在报价总价中。 |