**第三章 采购内容及要求**

**项目概述及技术需求**

一、货物名称：医疗废弃物袋、可高温生物（医疗）废弃袋

二、交货日期：收到采购人通知后，5个工作日内送货至采购人指定地点。

三、交货地点：采购人指定地点

四、预算金额：130,000.00元（该预算金额为暂估金额，合同执行过程中按实结算）

五、具体货品信息及数量要求：（采购范围，包含但不限于下述货品，可根据血液采集量增减采购数量）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 医疗废弃物袋 |  L(50个/包，95\*100) | 包 |  |
| 2 | 医疗废弃物袋 | M(50个/包，85\*85) | 包 |  |
| 3 | 医疗废弃物袋 | S(50个/包，53\*66) | 包 |  |
| 4 | 可高温生物（医疗）废弃袋 | 45\*60 50个/包 | 包 |  |
| 5 | 可高温生物（医疗）废弃袋 | 70\*90 50个/包 | 包 |  |

**注1：响应人需明确上述所有货品的单价（各单价要求包含上门费、运费、税费及押金费等一切杂费），并就所有1-5项货品的单价进行合计，并以此价格作为评分依据。**

**注2：响应完成后，合同签订范围内货品不得变动价格。**

六、主要技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| （一） | 医疗废弃物袋 |
| 2 | 规格：L(50个/包，95\*100)、M(50个/包，85\*85)、S(50个/包，53\*66) |
| 2 | 颜色：黄色 |
| 3 | 印刷样式：医疗废弃物专属标志 |
| 4 | 包装：50个/包 |
| 5 | 材质：PE原料 |
| 6 | 厚度： 双面8丝 |
| 7 | 最大可承受压力：75千帕 |
| 8 | 最高可承受温度：摄氏70度 |
| 9 | 存储条件： 不可近火，不能与腐蚀性物质共存。 |
| （二） | 可高温生物（医疗）废弃袋 |
| 1 | 规格：45\*60、 70\*90 |
| 2 | 颜色：黄色 |
| 3 | 印刷样式：标准耐高温高压灭菌医疗废弃物袋格式 |
| 4 | 包装：50个/包 |
| 5 | 材质：100%全新PE原料 |
| 6 | 厚度：45\*60 双面8丝， 70\*90双面10丝 |
| 7 | 最大可承受压力：101千帕 |
| 8 | 最高可承受温度：摄氏134度 |
| 9 | 存储条件： 不可近火，不能与腐蚀性物质共存。 |
| 10 | 可高温生物（医疗）废弃袋，袋表面须印有“可高温生物（医疗）废弃袋”文字 |

七、售后服务和其他要求

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 每批产品提供产品质检单、产品合格证，并符合国家《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》或地方或行业或企业相关出厂标准。 |
| 2 | 响应能力及送货要求：接到采购人采购订单后（应急采购单除外），响应服务时间不超过4小时，在五个工作日内送到采购人指定地点，送货上楼，并配合采购人逐一清点货品。 |
| 3 | 应急情况，采购人临时因业务需要，须在4个小时内予以响应并给出相应的应对方案，根据实际情况协商出具体到货时间等服务。 |
| 4 | 同批产品发现质量问题的，响应方对不合格及不符合要求的产品无条件包退包换。 |
| 5 | 提供针对本采购项目的服务方案：订购及配送流程、库存管理、账款结算、平台服务、缺货情况的处理、管理及质量控制等。 |
| 6 | 运输条件：可用适宜的运输工具运输，运输中应防止重压和剧烈碰撞。 |
| 7 | 车辆发生故障等原因无法按时到达目的地，需要有应急措施预案。 |
| 8 | 本项目采用一次采购分批供货方式。 |